苏环辐表审〔2026〕48号
省生态环境厅关于南通如皋500千伏变电站配套220千伏送出工程环境影响
报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

    你公司委托编制的《南通如皋500千伏变电站配套220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

    一、本项目位于南通市如皋市东陈镇、丁堰镇、白蒲镇、如城街道、城南街道、下原镇、海安市城东镇和盐城市东台市富安镇境内，本次评价内容包含8项子工程，具体如下：

（一）海安220千伏变电站220千伏间隔扩建工程

本期扩建220kV电缆出线3回（润元1回、备用2回），主变进线1回（备用#3主变），不新征用地。

（二）野树220千伏变电站220千伏间隔扩建工程

本期扩建220kV架空出线4回（德银1回、如皋1回、备用2回），主变进线2回（备用#2、#3主变），不新征用地。

（三）仲洋～惠民双线π入如皋变220千伏线路工程

建设仲洋～惠民双线π入如皋变220kV线路，3回，线路路径总长7.38km。拆除架空线路路径长1.715km。新建杆塔23基，拆除杆塔7基。

（四）惠民～兴园/如皋牵引站双线π入如皋变220千伏线路工程

建设惠民～兴园/如皋牵引站双线π入如皋变220kV线路，3回，线路路径总长9.86km。拆除架空线路路径长0.36km。新建杆塔34基，拆除杆塔1基。

（五）金城~惠民、金城~仲洋改接至如皋变220千伏线路工程

建设金城~惠民、金城~仲洋改接至如皋变220kV线路，2回，线路路径总长3.19km。新建杆塔8基。

（六）仲洋～金城线路金城侧改接至海安变220千伏线路工程

建设仲洋～金城线路金城侧改接至海安变220kV线路，1回，线路路径总长4.64km。拆除架空线路路径长0.51km。新建杆塔1基。

（七）江舍～润元、仲洋～海安交叉换接220千伏线路工程

建设江舍～润元、仲洋～海安交叉换接220kV线路，3回，线路路径总长1.14km。拆除架空线路路径总长0.69km。新建杆塔3基，拆除杆塔3基。

（八）如皋～野树等220千伏线路工程
建设如皋～野树等220kV线路，线路路径总长37.86km。拆除架空线路路径长0.19km。新建杆塔120基，拆除杆塔1基。    

在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）线路临近环境敏感点处须适当抬高架线高度，确保工程运行后环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的公众曝露控制限值要求。

（三）在电力设施保护范围内，严禁新建医院、学校、居民住宅等环境敏感建筑物。
（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）线路穿（跨）越海安市新通扬运河通榆河一级保护区、东台市通榆河一级保护区、如皋市大寨河-大明河河湖管理（保护）范围、如皋市司马港河湖管理（保护）范围等江苏省生态空间管控区域时，须采取严格的管控措施，确保不破坏生态空间管控区域的主导生态功能。
（六）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送南通市、盐城市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2026年8月12日

（此件公开发布）
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