省生态环境厅关于江苏中圣清洁能源装备制造有限公司新建固定式及移动式探伤项目

环境影响报告表的批复
江苏中圣清洁能源装备制造有限公司：

你单位报送的《江苏中圣清洁能源装备制造有限公司新建固定式及移动式探伤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你单位该项目建设。项目地点：扬州市仪征市苏港大道与锦华路交叉口西南角。项目内容：在厂区0#厂房西北角新建2座固定式探伤房（1号和2号探伤房），配备4台192Ir γ射线探伤机（2枚活度为5.55×1012Bq、2枚活度为3.7×1012Bq，均属Ⅱ类放射源）、2台60Co γ射线探伤机（1枚活度为7.4×1012Bq、1枚活度为5.55×1012Bq，均属Ⅱ类放射源）和8台X射线探伤机（最大管电压350kV、最大管电流5mA，均属Ⅱ类射线装置），用于开展固定式探伤；在1#联合厂房西南部使用固定探伤房的4台X射线探伤机（最大管电压350kV、最大管电流5mA，均属Ⅱ类射线装置），用于在厂区内开展移动式探伤。在1号和2号探伤房之间，新建1座源库用于存放γ射线探伤机。详见《报告表》。
二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：
（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。
（二）放射源转让须及时到生态环境部门办理审批与备案手续。
（三）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。
（四）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构或指定一名本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全管理工作。

（五）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

（六）移动探伤前通过辐射剂量巡测仪确定控制区、监督区边界，并在明显处悬挂警示说明、安放警示灯，安排监督人员巡检，防止人员误照事故发生。探伤前履行对周围公众告知的义务，加强对周围公众辐射安全知识的宣传，确保公众安全。
（七）废旧放射源应当交回生产单位或者返回原出口方，确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。
（八）项目运行产生的废显影液、废定影液、废胶片等按国家有关危险废物管理的规定进行处置。

三、项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续，依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送扬州市生态环境局，并接受其监督检查。
四、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
江苏省生态环境厅   
2025年11月24日   
抄送：扬州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏睿源环境科技有限公司。

