省生态环境厅关于江苏助智检测技术服务有限公司扩建移动式γ射线探伤项目

环境影响报告表的批复
江苏助智检测技术服务有限公司：

你单位报送的《江苏助智检测技术服务有限公司扩建移动式γ射线探伤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你单位该项目建设。项目地点：盐城市亭湖区新百路12号联东U谷亭湖智能制造产业园36#厂房。项目内容：新增使用4台192Ir γ射线探伤机（单枚活度为3.7×1012Bq，均属Ⅱ类放射源）、1台75Se γ射线探伤机（单枚活度为3.7×1012Bq，属Ⅱ类放射源），用于开展移动式探伤。在公司厂房一层东南侧新建1座源库用于存放γ射线探伤机。详见《报告表》。
二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：
（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。
（二）放射源转让须及时到生态环境部门办理审批与备案手续。
（三）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。
（四）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

（五）移动探伤前通过辐射剂量巡测仪确定控制区、监督区边界，并在明显处悬挂警示说明、安放警示灯，安排监督人员巡检，防止人员误照事故发生。探伤前履行对周围公众告知的义务，加强对周围公众辐射安全知识的宣传，确保公众安全。
（六）废旧放射源应当交回生产单位或者返回原出口方，确实无法交回生产单位或者返回原出口方的，送交具备相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。
（七）项目运行产生的废显影液、废定影液、废胶片等按国家有关危险废物管理的规定进行处置。

三、项目建成后建设单位应及时向我厅申办环保相关手续，依法取得辐射安全许可证并经验收合格后，方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送盐城市生态环境局，并接受其监督检查。
四、本批复只适用于以上核技术应用项目，其它如涉及非放射性污染项目须按有关规定另行报批。本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
江苏省生态环境厅   
2025年8月12日   
抄送：盐城市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏省辐射环境保护咨询有限公司。

