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省生态环境厅关于大唐南电二期2×745MW

燃气轮机创新发展示范项目配套500kV

升压站工程环境影响报告书的批复

大唐南京发电厂：

你单位委托编制的《大唐南电二期2×745MW燃气轮机创新发展示范项目配套500kV升压站工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于南京市栖霞区龙潭街道马渡村、大唐南京发电厂厂区内，主要建设内容为：扩建一座500kV升压站，扩建500kV主变压器2台，容量2×860MVA，三相一体户外布置；扩建22kV高压厂用变压器2台，容量2×29MVA；扩建220kV高压启动/备用变压器1台，容量29MVA；扩建500kV配电装置：2个出线间隔，架空出线，采用GIS型式户外布置。新建1回220kV电缆线路，自扩建500kV升压站220kV启备变接入一期220kV升压站母线，线路路径长270m。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你单位按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

（三）站内生活污水经污水处理装置处理后回用，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（四）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送南京市生态环境局，并接受其监督检查。

四、项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2025年12月25日

（此件公开发布）
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