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省生态环境厅关于华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响报告书的批复

华能华苏太仓发电有限公司：

你公司委托编制的《华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目500kV升压站工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于苏州市太仓市浮桥镇太仓港经济技术开发区滨江大道118号现有厂区内，主要建设内容为：建设500kV升压站1座，新建500kV主变压器2台（#5、#6），容量2×1160MVA，三相一体户外布置；新建27kV高压厂用变压器2台（#5、#6），容量2×78MVA，户外布置；新建500kV高压启动/备用变压器1台（#3），容量1×78MVA，户外布置；新建500kV配电装置：2个出线间隔，采用GIS型式户内布置，与二期工程升压站共用母线；新建500kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）长约0.60km，500kV配电装置与主变、启备变间均采用500kV GIL管廊连接。本期利用太仓电厂二期500kV送出线路，不新建500kV线路。项目总投资4840万元，环保投资40万元。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

（三）站内生活污水经污水处理装置处理后回用，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（四）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送苏州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2025年8月25日

（此件公开发布）
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