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省生态环境厅关于华能太仓发电有限责任公司配套500kV升压站工程环境影响报告书的批复

华能太仓发电有限责任公司：

你公司委托编制的《华能太仓发电有限责任公司配套500kV升压站工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于苏州市太仓市浮桥镇太仓港经济技术开发区滨江大道118号现有厂区内，主要建设内容为：
本项目建设一座500kV升压站，配置500kV主变压器2台（#3、#4），容量2×720MVA，三相一体户外布置；配置20kV高压厂用变压器2台（#3、#4），容量2×50MVA，户外布置；配置220kV高压启动/备用变压器1台（#2），容量1×63MVA，户外布置；配置20kV高压公用变压器2台（#3、#4），容量2×31.5MVA，户外布置；配置500kV配电装置2个出线间隔，采用GIS型式户内布置。本项目于2006年5月建成投运，项目总投资8000万元，环保投资50万元。
在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程运行管理中，你公司要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求。

（三）站内生活污水经污水处理装置处理后回用，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送苏州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2025年8月25日

（此件公开发布）
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