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省生态环境厅关于国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目配套500kV、220kV输变电工程

环境影响报告书的批复

国能谏壁（江苏）能源有限公司：

你公司委托编制的《国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目配套500kV、220kV输变电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于镇江市京口区谏壁街道谏壁发电厂厂区内，本期主要建设内容如下：

（一）扩建七期500kV升压站工程

扩建500kV主变1台（#15），容量1180MVA，三相一体户外布置；扩建500kV主变进线间隔1回，采用AIS设备户外布置；扩建主变与扩建间隔之间采用500kV GIL线路连接，路径长0.15km；扩建27kV高厂变1台（#15），容量90/48-48MVA，户外布置。

（二）新建八期220kV升压站工程

新建220kV主变1台（#16），容量1180MVA，三相一体户外布置；新建220kV启备变1台（#08），容量为90/48-48MVA，户外布置；新建27kV高厂变1台（#16），容量90/48-48MVA，户外布置；新建配电装置楼1栋，220kV配电装置采用GIS设备户内布置；新建主变、启备变与220kV配电装置之间采用220kV架空线路连接；新建220kV出线间隔8回；新建1座事故油池，有效容积280m3。

（三）新建220kV输电线路工程

新建220kV GIL线路，8回，路径总长0.615km。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）升压站须选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（三）站内生活污水经污水处理装置处理后回用，不得外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油及含油废水应委托有资质的单位回收处理，并办理相关环保手续。

（四）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送镇江市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2026年7月3日

（此件公开发布）
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