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省生态环境厅关于高邮500千伏变电站

第四台主变扩建配套220千伏送出工程

环境影响报告书的批复

国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司：

你公司委托编制的《高邮500千伏变电站第四台主变扩建配套220千伏送出工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目建设地点涉及扬州市高邮市、泰州市兴化市及泰州市兴化经济开发区，主要建设内容如下：

（一）高邮500kV变电站220kV间隔扩建工程

高邮500kV变电站位于扬州市高邮市三垛镇境内，本期扩建2个220kV出线间隔（备用3、备用4，本期不出线），220kV配电装置采用户外GIS布置。

（二）楚水220kV变电站220kV间隔扩建工程

楚水220kV变电站位于泰州市兴化经济开发区境内，本期扩建1个220kV出线间隔（昭阳1回），220kV配电装置采用户外AIS布置。

（三）楚水~唐刘220kV线路工程

本项工程位于泰州市兴化市戴南镇境内，本期新建220kV单回架空线路路径长0.12km。

（四）必存~唐刘220kV线路工程

本项工程途经泰州市兴化市陈堡镇、兴化经济开发区、沈沦镇、戴南镇。建设线路路径总长18.1km，其中新建220kV同塔双回（拼接为单回运行）架空线路路径长17.6km，新建220kV双设单挂架空线路路径长0.1km，新建220kV单回架空线路路径长0.4km。拆除2基杆塔。

（五）同济~顾庄第二回220kV线路工程

本项工程位于泰州市兴化市戴南镇境内，线路路径总长2.86km，其中新建220kV同塔双回架空线路路径长0.04km，新建220kV双设单挂架空线路路径长2.82km。拆除1基杆塔。

（六）昭阳~楚水220kV线路改造工程

本项工程位于泰州市兴化经济开发区境内，改造线路路径总长6.53km；其中利用已建杆塔补挂220kV单回架空线路路径长5.93km（利用已建220kV双回杆塔补挂220kV单回架空线路路径长2.63km，利用已建220/110kV混压四回杆塔补挂220kV单回架空线路路径长3.30km），利用已建双回杆塔更换220kV双回导线线路路径长0.6km。

（七）柳堡～高邮（扬州侧）单线π入高邮（泰州侧）220kV线路工程

本项工程途经扬州市高邮市三垛镇及甘垛镇，线路路径总长1.75km；其中南开环（高邮（扬州侧）~高邮（泰州侧）220kV线路）新建220kV单回架空线路路径长0.85km，北开环（柳堡~高邮（泰州侧）220kV线路）新建220kV同塔双回架空线路路径长0.9km。拆除2基杆塔。

（八）泰凤5K21线、州凤5K22线500kV线路改造工程

本项工程位于泰州市兴化经济开发区境内，线路路径总长1.25km；其中新建500kV同塔双回架空线路路径长0.55km，恢复500kV同塔双回架空线路路径长0.7km。拆除2基杆塔，拆除线路规模如下：拆除220kV楚顾2654线路径长0.073km，拆除220kV刘同2H52线路径长0.68km，拆除220kV同顾2H49/刘顾2H53线路径长0.081km，拆除220kV刘同2H52线路径长0.38km，拆除220kV高柳26R9线路径长0.342km，拆除220kV高柳26R0线路径长0.61km，拆除500kV泰凤5K21/州凤5K22线路径长0.55km。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格落实各项辐射污染防治措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）线路临近环境敏感点处须适当抬高架线高度，确保工程运行后环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值要求。

（三）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（四）线路穿（跨）越卤汀河（兴化市）清水通道维护区、兴化市西北湖荡重要湿地等省生态空间管控区域时，须采取严格的管控措施，确保不破坏生态空间管控区域的主导生态功能。
（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送扬州市、泰州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2025年12月12日

（此件公开发布）

	
	抄送：扬州市、泰州市生态环境局，江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏春骥环境科技咨询有限公司。
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