[bookmark: _Toc419210918]2025年辐射环境质量
[bookmark: _Toc137881704][bookmark: _Toc137881105][bookmark: _Toc137881628][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc423007426][bookmark: _Toc293669774][bookmark: _Toc387936971][bookmark: _Toc422301451][bookmark: _Toc422234340][bookmark: _Toc385409924]2025年，全省辐射环境质量总体良好。环境γ辐射剂量率处于天然本底涨落范围内，环境介质中的天然放射性核素活度浓度处于本底涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常，环境电磁辐射监测点位监测结果低于规定的公众暴露控制限值。
一、环境γ辐射剂量率
2025年，全省14个辐射环境自动监测站环境γ辐射剂量率年均值范围为（50.2~101）nGy/h，全省158个环境γ辐射剂量率点位即时监测均值范围为（25.9~118）nGy/h，全省14个环境γ辐射剂量率点位累积监测均值范围为（54.3~123）nGy/h，均处于天然本底涨落范围内。
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2025年，全省13个气溶胶点位样品中的天然放射性核素铍-7、钾-40等活度浓度处于本底涨落范围内，人工放射性核素铯-134活度浓度小于探测下限，人工放射性核素锶-90、铯-137等活度浓度未见异常。11个空气点位样品中的碘-131活度浓度未见异常。11个总沉降物点位样品中的天然放射性核素铍-7和钾-40日沉降量均处于本底涨落范围内，人工放射性核素锶-90、碘-131和铯-137日沉降量未见异常。
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[bookmark: _Hlk3904431][bookmark: _Hlk3904526]2025年，长江、淮河水系12个点位及太湖水系6个点位样品中的总α、总β活度浓度未见异常，天然放射性核素铀和钍浓度、镭-226活度浓度均处于本底涨落范围内，人工放射性核素锶-90和铯-137活度浓度未见异常。13个重点饮用水水源地点位样品中的总α、总β活度浓度范围分别为（0.014~
[bookmark: _Hlk3904461]0.098）Bq/L和（0.066～0.27）Bq/L，低于《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）中规定的放射性指标指导值。近岸海域海水和海洋生物样品中天然放射性核素活度浓度均处于历年涨落范围内，人工放射性核素活度浓度未见异常。
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2025年，全省13个环境土壤点位样品中的天然放射性核素铀-238、钍-232、镭-226和钾-40活度浓度均处于本底涨落范围内，人工放射性核素铯-137活度浓度未见异常。
五、环境电磁辐射
[bookmark: _Hlk3904602][bookmark: _GoBack]2025年，全省共设51个环境电磁辐射监测点位，其中特高压输变工程监测点位1个，工频电场强度和工频磁感应强度监测结果分别为1180V/m和0.51μT。其他环境电磁辐射监测点位测量频率范围为0.1MHz～3000MHz的功率密度，监测结果为（0.07～1.13）μW/cm2。环境电磁辐射点位的监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的相应频率范围公众暴露控制限值。
