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省生态环境厅关于泰州500kV泰双5K25/泰草5K26线22#-25#段迁改等工程

环境影响报告书的批复

中铁十局集团电务工程有限公司：

你公司委托编制的《泰州500kV泰双5K25/泰草5K26线22#-25#段迁改等工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于泰州市兴化市安丰镇、海南镇，包含3条500kV线路迁改，共计新建500kV架空线路路径长2.5km，恢复架设500kV架空线路路径长2.01km，拆除原500kV架空线路路径长2.55km，具体建设规模如下：

（一）500kV泰双5K25/泰草5K26线22#-25#段迁改工程

新建500kV同塔双回架空线路路径长0.7km，新建双回角钢塔3基；恢复架设500kV同塔双回架空线路路径长0.73km；拆除原500kV同塔双回架空线路路径长0.65km，拆除双回路铁塔2基。

（二）500kV知州5647线208#-212#段迁改工程

新建500kV单回架空线路路径长1.1km，新建单回角钢塔4基；恢复架设500kV单回架空线路路径长0.75km；拆除原500kV单回架空线路路径长1.2km，拆除单回路铁塔3基。

（三）500kV盐知5255线58#-61#段迁改工程

新建500kV单回架空线路路径长0.7km，新建单回角钢塔3基；恢复架设500kV单回架空线路路径长0.53km；拆除原500kV单回架空线路路径长0.7km，拆除单回路铁塔2基。

在认真落实《报告书》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告书》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）线路临近环境敏感点处须适当抬高架线高度，确保工程运行后环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的公众曝露控制限值要求。

（三）在电力设施保护范围内，严禁新建医院、学校、居民住宅等环境敏感建筑物。

（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送泰州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2025年12月1日

（此件公开发布）
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