苏环辐表审〔2026〕42号
省生态环境厅关于江苏盐城建湖555兆瓦光伏发电项目配套220千伏送出工程环境影响
报告表的批复

国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司：

    你公司委托编制的《江苏盐城建湖555兆瓦光伏发电项目配套220千伏送出工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

    一、本项目位于盐城市建湖县、扬州市宝应县境内，自拟建220kV中广核建湖光伏升压站至220kV中广核射阳湖光伏升压站，主要建设内容为：新建220kV架空输电线路1回，线路路径总长9.0km。其中建湖县境内新建单回架空线路路径全长8.2km，宝应县境内线路路径全长0.8km（其中单回架空线路路径0.731km，双设单挂架空线路路径0.069km），新立26基杆塔。

    在认真落实《报告表》提出的环保措施后，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从环境保护角度考虑，我厅同意你单位按《报告表》所列内容和拟定方案建设。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）线路临近环境敏感点处须适当抬高架线高度，确保工程运行后环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的公众曝露控制限值要求。

（三）在电力设施保护范围内，严禁新建医院、学校、居民住宅等环境敏感建筑物。
（四）落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（五）线路穿越江苏省生态空间管控区域—西塘河重要湿地时，须采取严格的管控措施，确保不破坏生态空间管控区域的主导生态功能。
（六）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目运行后，按要求做好环保验收。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送盐城市、扬州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

江苏省生态环境厅

2026年7月1日

（此件公开发布）
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