省生态环境厅关于齐康原医疗科技（常州）有限公司新建放射性同位素生产项目环境影响报告书（重新报批）的批复

齐康原医疗科技（常州）有限公司：

你公司委托江苏辐环环境科技有限公司编制的《齐康原医疗科技（常州）有限公司新建放射性同位素生产项目环境影响报告书（重新报批）》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《报告书》评价结论，在落实《报告书》提出的各项污染防治、环保措施的前提下，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我厅同意你公司按《报告书》所述进行建设。项目基本情况如下：

项目建设地点位于江苏省常州市金坛区珠山路188号，建设内容为：公司新建1座生产厂房（地下一层、地上四层），调整原生产厂房一层、二层的平面布局及地下一层放射性废物暂存间的局部布局，调整加速器机房、靶室、靶站、热室、通风柜等屏蔽防护设计；在生产厂房一层放射线同位素生产车间新建1座加速器机房和4间靶室并配备1台回旋加速器（质子最大能量为30MeV、最大束流强度1300μA，属Ⅰ类射线装置）用于生产放射性核素68Ge，日等效最大操作量由4.05×109Bq调整为4.67×1011Bq，仍属甲级非密封放射性物质工作场所；在生产厂房二层质检车间新建质控实验室用于放射性核素68Ge的质检，日等效最大操作量由2.78×108Bq调整为9.25×107Bq，仍属乙级非密封放射性物质工作场所。详见《报告书》。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告书》中提出的各项污染防治和辐射防护与安全措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

（一）严格执行辐射防护和安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，严格执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)等相关规定。

（二）对辐射工作人员进行岗位技能和辐射安全与防护知识的培训，并经考核合格后方可上岗，建立个人剂量档案和职业健康档案，配备必要的个人防护用品。辐射工作人员工作时须随身携带辐射报警仪和个人剂量计。本项目确定的辐射工作人员职业照射剂量约束值取5mSv/a；公众成员剂量约束值取0.1mSv/a。
（三）建立健全辐射安全与防护规章制度并严格执行。建立辐射安全防护与环保管理机构，应设立辐射安全关键岗位，并配备注册核安全工程师。

（四）定期检查辐射工作场所安全联锁系统、急停按钮、工作指示灯、辐射警告标志等安全设施，确保正常工作。

（五）配备环境辐射剂量检测仪，定期对辐射工作场所进行巡测。每年请有资质的单位对项目周边辐射环境监测1～2次。

（六）项目产生的活化冷却水存放于放射性废物暂存间的放射性废水衰变系统内单独暂存，满足解控标准后排入污水管网；放射性固体废物分类暂存，经监测满足清洁解控标准后，按照一般废物处理。
三、项目建成后，你单位应按规定程序向生态环境部申领辐射安全许可证并办理竣工环境保护验收手续，在取得辐射安全许可证和竣工环境保护验收合格后方可投入正式运行。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送常州市生态环境局，并接受其监督检查。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

抄送：常州市生态环境局、江苏省核与辐射安全监督管理中心，江苏辐环环境科技有限公司。

